|  |
| --- |
| **Low Voltage Switchboard** |
| **ตู้ไฟฟ้าแรงต่ำ TMI**เป็นโรงงานผลิตครบวงจร มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและครอบคลุม เริ่มตั้งแต่ออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและผลิตชิ้นงานเหล็ก พ่นสี และตามด้วยการประกอบ รวมถึงการทดสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60439-1 โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะมีมาตรฐานระดับการป้องกัน (DEGREE OF PROTECTION) ทั้งหมด 4 ประเภท คือ1. ใช้งานภายในทั่วไป (IP20)
2. ใช้งานภายในเอนกประสงค์ (IP31)
3. ใช้งานป้องกันฝุ่นละออง (IP42)
4. ใช้งานภายนอกอาคาร (IP54)

**ส่วนมาตรฐานการแบ่งส่วนกั้นภายในตู้ (Internal Seperator) สามารถผลิตได้ถึง 4 แบบ คือ**1. FORM 1
2. FORM 2
3. FORM 3a
4. FORM 3b
 |

