|  |
| --- |
| **Low Voltage Switchboard** |
| **ตู้ไฟฟ้าแรงต่ำ TMI**เป็นโรงงานผลิตครบวงจร มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและครอบคลุม เริ่มตั้งแต่ออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและผลิตชิ้นงานเหล็ก พ่นสี และตามด้วยการประกอบ รวมถึงการทดสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60439-1 โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะมีมาตรฐานระดับการป้องกัน (DEGREE OF PROTECTION) ทั้งหมด 4 ประเภท คือ   1. ใช้งานภายในทั่วไป (IP20) 2. ใช้งานภายในเอนกประสงค์ (IP31) 3. ใช้งานป้องกันฝุ่นละออง (IP42) 4. ใช้งานภายนอกอาคาร (IP54)   **ส่วนมาตรฐานการแบ่งส่วนกั้นภายในตู้ (Internal Seperator) สามารถผลิตได้ถึง 4 แบบ คือ**   1. FORM 1 2. FORM 2 3. FORM 3a 4. FORM 3b |

